**Приложение 4**

**ОБЪЕМ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ**

**К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА**

# Строительство нового грузового терминала в аэропорту «Норильск»,

# по адресу: Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск,

# территория Аэропорта Норильск, земельный участок 1

# (наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства))

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование трассы, ее начальный и  конечный пункты | Уровень ответственности сооружения  (ФЗ №384) | Протяженность трассы, км\* | Ширина полосы съемки, м\* | Масштаб съемки\* | Масштаб  плана  профиля  гор/верт/  геол | Сечение рельефа, м\* | Дополнительные или особые требования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инженерные сети | *-* | 0,3 | 100 | 1:500 | 1:100 | 0,50 |  |

\* В местах пересечений трассой коммуникаций естественных и искусственных препятствий выполнить укрупнённую съёмку в М 1:500 (1:1000 для водотоков, оврагов и балок) с сечением рельефа 0,5 м.

\* Объемы и состав работ, указанные в таблице, будут уточняться, согласно СП 47.13330, при составлении программы производства работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком.

**Согласовано:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель проекта** | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |  | **Д.Н. Садовничий** |
| (должность) | (дата) | (подпись) | (расшифровка подписи) |